WT\_ATTEN\_DUT\_1

1. 线损

WT\_DUT\_MIMO

1. WT\_AUTO\_TEST\_WHEN\_DUT\_READY//抓卡后自动开始测试，重启软件后生效
2. WT\_IS\_NEED\_LINKMES//是否连接MES
3. WT\_TEST\_LOG\_PATH//指定Log输出的路径。默认为空时，输出到Log文件夹中

WT\_TESTER

1. WT\_IP\_ADDRESS//测试仪IP
2. WT\_DUT\_START\_NUM//起始RF端口，取值范围(1-8),默认值为1

advance.ini

1. PopUpEnable=1//弹窗功能开关，0：关闭弹窗， 1:开启弹窗.
2. PopUpFunction=1//弹窗的用途, 0:输入MAC, 1:输入一串字符(SN或者是包含SN和MAC的字符串), 2:输入SN和MAC

debug.ini(如下三个功能可以一个按钮一次打开)

print\_send=0

print\_receive=0

print\_cableloss = 0